# Installera skrapkittet, för borr utan indexerare

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnyckel

- Insexnyckel

- Monteringsverktyg

- Såg

Nödvändiga förutsättningar

Innan skrapsatsen installeras, ska följande komponenter avlägsnas:

- Främre del

- Borrskär

- Spindel

- Spindelskydd

1. Fäst borren i ett skruvstäd.

2. Ta bort adaptern

3. Ta bort stoppmuttern och spindeln.

4. Montera en skrapring på spindeln och fäst den med fyra skruvar.

   Se till att den avfasade kanten på skrapringen pekar mot borrkronan.

5. Montera spindelstoppmuttern på spindeln.

6. Montera spindeln i borren.

7. Montera spindelstoppmuttern på spindeltoppen.

8. Skär av röret så det passar längden på den främre delen.

   Skrapringen på spindeln får inte röra sig utanför röret vid borrning.

9. Montera röret och fäst det till 20 Nm.

   Kontrollera att skrapringen löper smidigt för att förhindra gängskador.

   Montera den främre delen.