# Installazione del kit raschietto, per trapano senza dispositivo di indessaggio

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a tubo

- Chiave a brugola

- Utensile di montaggio

- Sega

Prerequisiti

Prima di installare il kit del raschiaolio, assicurarsi di aver rimosso i seguenti componenti:

- Parte anteriore

- Punta da trapano

- Mandrino

- Protezione del mandrino

1. Serrare il trapano in una morsa.

2. Rimuovere l'adattatore.

3. Rimuovere i dadi di arresto sul mandrino.

4. Installare un anello raschiaolio sul mandrino e serrarlo con quattro viti.

   Assicurarsi che il bordo smussato dell'anello raschiaolio sia rivolto verso la punta del trapano.

5. Installare il dado di arresto del mandrino sul mandrino.

6. Installare il mandrino nel trapano.

7. Installare il dado di arresto del mandrino sulla sommità del mandrino.

8. Tagliare il tubo per adattarlo alla lunghezza della parte anteriore.

   L'anello raschiaolio sul mandrino non deve muoversi fuori dal tubo durante la foratura.

9. Installare il tubo e serrarlo applicando una coppia di 20 Nm.

   Assicurarsi che l'anello raschiaolio funzioni correttamente per evitare danni ai filetti.

   Installare la parte anteriore.