# ドリルの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- トルクスレンチ

- 六角レンチ

- 二股ツール

- 六角ツール

- スパナ

1. エア論理ユニットを上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。

2. フィードカセットの位置に注意してください。スピンドルに最も近いカセット端部のマークは、実際のフィード速度を示します。

3. カセットロック、カセット、5本のネジ、2個のワッシャを取り外します。カセットロックのネジにトルクスレンチを使用し、他の4本のネジに六角レンチを使用します。

4. 該当する場合は、スピンドルに開始位置リングを取り付け、所定位置に移動します。二股ツールを使ってリングを締め付けます。

5. ソケットにスピンドルを下から取り付けます。六角ツールを時計回りに数回転させ、スピンドルを送ります。

6. スピンドルに深さリングを取り付け、所定位置に移動します。二股ツールを使ってリングを締め付けます。

7. スピンドルに最も近いカセット端部のマークが必要なフィード速度を示すことを確認して、フィードカセットを元の位置に置きます。

8. カセットが簡単に取り付けられない場合は、二股ツールでスプラインを回して整列させます。

9. ワッシャーと4本のネジを元の位置に取り付けます。ネジを締め付けます。ロックとロックネジを取り付けます。ネジを締め付けます。

10. スピンドルガードを元の位置に戻して固定します。

11. ドリルを逆さまにして万力に固定します。スピンドルにドリルビットを置きます。スピンドルソケットとドリルビットベースにスパナを置いて回転を防ぎ、接続部を締め付けます。ドリルにフロント部分を置いて固定します。

12. ドリルを逆にして万力に固定します。エアーホースのニップルをドリルのコネクタに取り付けます。ニップルにエアホースを接続します。非常停止ボタンの機能テストを行います。

    1. スタートボタンを押します。

    2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。スピンドルは、直ちに停止する必要があります。

    3. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。モーターが再起動してはなりません。

    4. エアホースを外します。