# Montera satsen för rapid advance

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnycklar

- Insexnyckel

- Gaffelformat verktyg

- Hexagonalt verktyg

- Torxnyckel

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med framdelen uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort framdelen och borrskäret med hylsnycklar.

2. Lossa borren Vänd på borren och fäst borren i skruvstädet.

3. Ta bort spindelskyddet.

4. Ta bort djupringen från spindeln med hjälp av ett gaffelformat verktyg.

5. Notera placeringen av matningskassetten. Markeringarna, på kassettänden närmast spindeln, anger den faktiska matningshastigheten.

6. Ta bort kassetten med en insexnyckel.

7. För ut spindeln ur hylsan genom att vrida på ett hexagonalt verktyg moturs tills spindeln är borttagen.

8. Ta bort luftlogiklocket och luftlogikenheten med hjälp av en insexnyckel.

   Tappa inte bort o-ringarna högst upp på huvudet.

9. Lossa cylindern med en insexnyckel.

10. Lossa borren Vänd på borren och fäst borren i skruvstädet.

11. Ta bort nedre delen av huvudet med en insexnyckel.

12. Ta bort cylindern från det nedre huvudet.

13. Byt ut cylinder med den nya (ingår i satsen) och sätt tillbaka den på plats. Fäst cylindern med en insexnyckel.

14. Dra ut det koniska kugghjulet rakt upp från huvudet.

15. Dra ut cylindern rakt ner från huvudet.

16. Ersätt cylindern med den nya (ingår i satsen). Sätt tillbaka den i läge.

17. Byt ut det koniska kugghjulet med den nya (ingår i satsen) och sätt tillbaka det på plats.

18. Sätt tillbaka det lägre huvudet på sin ursprungliga plats. Dra åt det med skruvar.

19. Lossa borren Vänd på borren och fäst borren i skruvstädet.

20. Fäst cylindern med en insexnyckel.

21. Sätt tillbaka luftlogikenheten på sin ursprungliga plats. Byt ut locket med det nya (ingår i satsen) och sätt tillbaka det på plats.

22. Montera spindeln i hylsan underifrån. Vrid ett hexagonalt verktyg medurs flera varv för att mata spindeln.

23. Montera djupringen på spindeln och flytta den i läge. Dra åt ringen med det gaffelformade verktyget.

24. Sätt matningskassetten i det ursprungliga läget och se till att markeringarna på kassettänden närmast spindeln anger den önskade matningshastigheten.

25. Om du inte kan montera kassetten lätt, vrid på dess splines med det gaffelformade verktyget för att anpassa dem.

26. Montera brickorna och de fyra skruvarna i det ursprungliga läget. Dra åt skruvarna Montera låset och låsskruven. Dra åt skruven.

27. Sätt tillbaka spindelskyddet i sitt ursprungliga läge och säkra det.

28. Lossa borren. Vänd på borren och fäst borren i skruvstädet. Sätt borrskäret i spindeln. Sätt i hylsnycklar på spindeluttaget och borrkronans bas så att de inte roterar och dra åt anslutningen. Sätt på den främre delen över borren och säkra den.

29. Lossa borren Vänd på borren och fäst den i skruvstädet. Anslut luftslangen till nippeln. Gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

    1. Tryck på startknappen.

    2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

    3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

    4. Koppla bort luftslangen.