# Качество воздуха

Низкое качество воздуха может привести к повреждению инструмента и снижению эксплуатационных характеристик.

- Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и максимального срока службы изделия рекомендуется использовать сжатый воздух с максимальной точкой росы -5°C (23°F). Кроме того, рекомендуется установить осушитель воздуха Atlas Copco охлаждающего типа.

- Используйте отдельный воздушный фильтр, который удаляет твердые частицы крупнее 30 мкм и более 90% жидкой воды. Во избежание перепадов давления, фильтр следует установить как можно ближе к инструменту перед любыми другими воздухоподготовительными устройствами.

- Инструменты, не требующие смазки, – лучший выбор с точки зрения экологии.

- Смазка сократит срок службы турбинного двигателя, а после первой смазки потребуются вторая и последующие.