# Vor dem Bohren

WARNUNG

Quetschgefahr

Das Werkzeug nicht verwenden, wenn der Indexer nicht ordnungsgemäß verriegelt ist! Bei einem entriegelten Werkzeug kann es sein, dass sich das gesamte Werkzeug dreht und so zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Verriegelungsstift nicht mehr als 0,3 mm aus der Mutteroberfläche herausragt.

WARNUNG

Quetschgefahr

Halten Sie während des Betriebs einen Sicherheitsabstand zum Werkzeug. Ein rotierendes Werkzeug kann zu schweren Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass sich während des Betriebs keine Körperteile in der Nähe des Werkzeugs befinden.

Vor Einsatz des Bohrers sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Der vordere Teil ist in der Halterung befestigt.

- Der Luftschlauch ist am Bohrer angeschlossen.

Prüfen Sie die Not-Aus-Taste wie folgt:

1. Die Starttaste drücken.

2. Den Notausknopf drücken, so dass er einrastet. Die Spindel muss sofort anhalten.

3. Ziehen Sie den Not-Aus-Schalter heraus, um ihn zurückzusetzen. Der Motor darf nicht starten.

4. Den Luftschlauch trennen.

5. Den Luftschlauch wieder anschließen.

Führen Sie vor dem Bohren folgendes durch:

1. Arretieren Sie das Werkzeug in der Vorrichtung.

2. Lassen Sie das Indiziergerät los, um die Position des Werkzeugs durch Drücken der Taste am Indiziergerät einzustellen.

3. Lassen Sie die Taste am Indiziergerät los, um die Position zu arretieren.

4. Prüfen Sie, ob sich der Sicherungsstift des Indiziergeräts auf einer Höhe mit der Mutteroberfläche befindet.

5. Schwenken Sie das Werkzeug von einer Seite zur anderen, um sicherzustellen, dass das Werkzeug in seiner Position arretiert ist.