# Solte o eixo

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave Torx

- Chave Allen

- Chave de pino

- Chave

- Ferramenta na forma de garfo

1. Prenda a furadeira em uma morsa com proteções de borracha, o sistema lógico pneumático para cima e a empunhadura para a direita. Remova a proteção do eixo.

2. Observe a posição do cartucho de alimentação: As marcas na extremidade mais próxima do eixo indicam a velocidade real de avanço.

3. Remova a trava do cartucho, o cartucho, os cinco parafusos e duas arruelas. Use uma chave Torx no parafuso da trava do cartucho e uma chave Allen nos outros quatro parafusos.

4. Retire a embreagem.

5. Coloque a chave de pino na posição original da embreagem, com os quatro pinos voltados para baixo. Gire a chave até o pino travar.

6. Observe a posição do eixo:

   1. Se o eixo estiver na posição de partida - Gire a chave de gancho no sentido anti-horário com uma chave até soltar o eixo.

   2. Se o eixo estiver na posição de final de furação - Gire a chave de gancho no sentido horário com uma chave até soltar o eixo.

7. Retire a chave de pino.

8. Instale a embreagem na posição original.

9. Coloque o cartucho de alimentação na posição original, comprovando se as marcas na extremidade mais próxima do eixo indicam a velocidade desejada.

10. Se não puder instalar o cartucho facilmente, gire as estrias com a ferramenta na forma de garfo para alinhá-las.

11. Instale as arruelas e os quatro parafusos na posição original. Aperte os parafusos. Instale a trava e o parafuso de trava. Aperte o parafuso.

12. Reinstale a proteção do eixo na posição original e prenda-a.

13. Conecte a mangueira de ar na rosca. Verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

    1. Pressione o botão Start (Partida).

    2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O eixo deve parar imediatamente.

    3. Puxe o botão para restabelecê-lo. O motor não deve ser ligado.

    4. Desconecte a mangueira de ar.

Antes de usar a ferramenta, teste a válvula de posição inicial e a válvula de profundidade para verificar qualquer falha.

Passo 1 – Faça um teste visual. Remova as válvulas da ferramenta. Gire as válvulas no sentido horário com a ferramenta na forma de garfo. Pressione as válvulas e verifique se a mola está correta.

Passo 2 – Consulte a seção “Teste de vazamento”.