# Редуктор диапазонов

Общее количество смазки: 15 мл.

Во время смазывания следует провернуть редуктор по меньшей мере на два оборота.

Убедитесь, что редуктор работает нормально, без заедания.

Поз. | Описание
--- | ---
A1 | Перед сборкой убедитесь, что внешняя поверхность и поверхность скольжения радиальных уплотнения смазаны смазкой A.
A2 | Убедитесь, что игольчатые подшипники полностью наполнены смазкой A.
A3 | Убедитесь, что уплотнительные кольца надлежащим образом смазаны смазкой A.