# Проверка на утечку

1. Если клапан установлен в инструменте, извлеките его. Для этого вращайте его по часовой стрелке с помощью вилкообразного инструмента (4080 1114 00).

2. Установите клапан в соединитель (1) испытательного инструмента и затяните с моментом 0,7 Нм. См. рисунок ниже.

3. Подсоедините шланг подачи воздуха к соединителю (2).

4. Нажмите на рычаг инструмента два-три раза, чтобы обеспечить давление воздуха 6,3 бара (90 фунтов на кв. дюйм).

5. Оцените утечку с помощью измерителя утечки. Утечка воздуха за 10 секунд должна составлять менее 0,3 л/мин.

6. Если результаты проверки окажутся неудовлетворительными, замените клапан. Если проверка не выявит неисправности, продолжите процедуру.

7. Установите клапан в первоначальное положение и затяните его вилкообразным инструментом с моментом 0,7 Нм.