# Rychlost posuvu

Rychlost posuvu vrtačky musí být vyvážená vzhledem k otáčkám vřetena. Vyberte si z následujících dostupných kombinací rychlosti posuvu v tabulce níže pro získání požadované rychlosti posuvu. Obvykle může kazeta posuvu definovat dvě rychlosti posuvu. Otočením o 180 stupňů můžete změnit rychlosti posuvu, jak je zobrazeno na obrázku níže.

|  | Podávací kazeta
--- | --- | ---
IPR | mm/ot. | Objednací číslo
0,001 | 0,023 | 4141 0034 91
0,002 | 0,05 | 4141 0034 92
0,003 | 0,075 | 4141 0034 93
0,004 | 0,10 | 4141 0034 94
0,006 | 0,16 | 4141 0034 95
0,008 | 0,21 | 4141 0034 96
0,010 | 0,27 | 4141 0034 95
0,013 | 0,33 | 4141 0034 94
0,014 | 0,36 | 4141 0034 93
0,015 | 0,38 | 4141 0034 92
0,016 | 0,42 | 4141 0034 91