# Range gear

| Drill bit/Material | Drill bit/Material | Drill bit/Material
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cycles | (Use kit, Ordering No.)* | (Use kit, Ordering No.)* | (Use kit, Ordering No.)*
Every 1000 drilled holes |  |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95
Every 3000 drilled holes |  |  |
Every 6000 drilled holes |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95 |
Every 12000 drilled holes | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 93 4141 0037 94, 4141 0037 95 |  |
Every 24000 drilled holes |  |  |
Every 48000 drilled holes |  |  |

* Please order the correct kit for your specific range gear, see spare part list.