# Före borrning

VARNING

Klämrisk!

Använd inte verktyget om inte indexeraren är ordentligt låst! Ett upplåst verktyg kan få det kompletta verktyget att rotera och orsaka allvarliga skador på egendom eller kroppsskada.

- Se till att låspinnen är i nivå med mutterns yta med en toleransnivå på mindre än 0,3 mm över ytan.

VARNING

Klämrisk

Håll dig på säkert avstånd från verktyget vid drift. Ett verktyg som roterar kan orsaka allvarliga kroppsskador.

- Se til att inga kroppsdelar är i närheten av verktyget vid drift.

Följande villkor gäller innan du använder borren:

- Främre delen låst i fixturen.

- Luftslang ansluten till borren.

Testa nödstoppsknappen så här:

1. Tryck på startknappen.

2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

4. Koppla bort luftslangen.

5. Koppla på luftslangen.

Utför följande före borrning:

1. Lås verktyget i jiggen.

2. Släpp indexeraren för att justera verktygets position genom att trycka in knappen på indexeraren.

3. Släpp upp knappen på indexeraren för att låsa verktyget på plats.

4. Kontrollera att låssprinten på indexeraren ligger jäms med mutterns yta.

5. Vippa verktyget från sida till sida för att kontrollera att det låsts i position.