# Vorschubgeschwindigkeit

Die Vorschubgeschwindigkeit des Bohrers muss an die Spindeldrehzahl angepasst werden. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen für die Vorschubgeschwindigkeit in der untenstehenden Tabelle eine aus, mit der Sie die gewünschten U/min erzielen. Normalerweise kann eine Zufuhrkassette zwei Vorschubgeschwindigkeiten definieren. Durch Drehen der Kassette um 180 Grad wird die Vorschubgeschwindigkeit wie unten abgebildet verändert.

|  | Zuführkassette
--- | --- | ---
IPR | mm/U | Bestell-Nr.
0.001 | 0.023 | 4141 0034 91
0.002 | 0.05 | 4141 0034 92
0.003 | 0.075 | 4141 0034 93
0.004 | 0.10 | 4141 0034 94
0.006 | 0.16 | 4141 0034 95
0.008 | 0.21 | 4141 0034 96
0.010 | 0.27 | 4141 0034 95
0.013 | 0.33 | 4141 0034 94
0.014 | 0.36 | 4141 0034 93
0.015 | 0.38 | 4141 0034 92
0.016 | 0.42 | 4141 0034 91