# インデクサー付きドリルへのスクレーパーキットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- スパナ

- 六角レンチ

- 取り付けツール

前提条件

スクレーパーキットを取り付ける前に、次のコンポーネントが取り外されていることを確認してください。

- フロント部分

- ドリルビット

- スピンドル

- スピンドルガード

1. 万力にドリルを固定します。

2. アダプタとネジを取り外します。

3. アダプタシャフトの所定位置にインデクサハウジングを置きます。

4. ナットのスレッドにスレッドロッカーを数滴を塗布し、インデクサハウジング上でナットを締め付けます。ナットを締め付けます。

5. ウェーブワッシャをインデクサハウジング上の所定位置に置きます。シャフトにスレッドロッカーを数滴を塗布し、インデクサハウジングに取り付けます。

6. ナットが底部に向けて容易に下に移動するように、インデックスハウジング上のボタンを押してください。フックレンチを使ってシャフトのフロントナットをインデックスハウジングに締め付けます。

   警告

   圧挫の危険

   インデクサが正常にロックされない場合、ツールを作動させないでください！ロックされていないツールを使用すると、ツール全体が回転し、深刻な物的損害や怪我を引き起こすことがあります。

   - ロックピンがナット面と確実に同一面上になり、表面から 0.3mm 未満の許容誤差レベルになるようにしてください。

7. スピンドルのストップナットを取り外します。

8. スピンドルにスクレーパリングを取り付け、4 本のネジで締め付けます。

   スクレーパリングの面取りされたエッジがドリルビットの方を向いていることを確認します。

9. スピンドルストップナットをスピンドルに取り付けます。

10. スピンドルをドリルに取り付けます。

11. スピンドルストップナットをスピンドル最上部に取り付けます。

12. フロント部の長さに合わせてチューブをカットします。

    掘削時にスピンドル上のスクレーパリングは、チューブの外側に移動してはなりません。

13. チューブを取り付け、締め付けます。

    スレッドが破損しないように、スクレーパリングがスムーズに動くことを確認します。

    フロント部を取り付けます。