# Wechseln des Lufteinlass-Adapters

Alle PFD1500-Werkzeuge werden standardmäßig mit einem NPT-Lufteinlass-Adapter geliefert. Ein zusätzlicher BSP-Lufteinlass-Adapter befindet sich bei Lieferung des Werkzeugs ebenfalls in der Kiste.

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Spannschlüssel

1. Den Adapter ausbauen.

   Stellen Sie sicher, dass der Filter sich noch an seinem Platz befindet.

2. Den Adapter durch einen neuen ersetzen (in der Kiste enthalten). Den O-Ring vom alten Adapter nehmen und ihn auf den neuen stecken.

3. Den Adapter wieder in seiner ursprünglichen Position montieren. Den Adapter festziehen.

   Stellen Sie sicher, dass der Adapter sich an seinem Platz befindet.