# Antes de la operación de perforación

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

No utilice la herramienta si el indizador no está correctamente bloqueado. La falta de bloqueo de una herramienta puede provocar su giro y causar daños a la propiedad y lesiones corporales.

- Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté alineado con la superficie de la tuerca con un nivel de tolerancia inferior a 0,3 mm por encima de la superficie.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Mantenga una distancia de seguridad desde la herramienta durante el funcionamiento. Una herramienta giratoria puede provocar lesiones corporales graves.

- Asegúrese de que no hayan partes del cuerpo cerca de la herramienta durante el funcionamiento.

Deben cumplirse las siguientes condiciones antes de utilizar el taladro:

- Parte delantera bloqueada en el dispositivo.

- Manguera de aire conectada al taladro.

Compruebe del botón de parada de emergencia de la manera siguiente:

1. Pulse el botón de arranque.

2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. El eje debe detenerse inmediatamente.

3. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo. El motor no debe volver a ponerse en funcionamiento.

4. Desconecte la manguera de aire.

5. Vuelva a conectar la manguera de aire.

Realice lo siguiente antes de la operación de perforación:

1. Bloquee la herramienta en el portapiezas.

2. Libere el indexador para ajustar la posición de la herramienta al pulsar el botón en el indexador.

3. Libere el botón en el indexador para bloquear en posición.

4. Compruebe que el pasador de bloqueo en el indexador esté nivelado con la superficie de la tuerca.

5. Balancee la herramienta de lado a lado para confirmar que la herramienta está bloqueada en su posición.