# Engrenage de gamme

Quantité totale de lubrifiant : 27 ml.

Tourner l'engrenage sur au moins deux tours tout en lubrifiant.

S'assurer que l'engrenage fonctionne normalement, sans accrocher.

Repère | Description
--- | ---
A1 | Veiller à lubrifier l'extérieur et la surface de glissement des joints radiaux avec du lubrifiant A.
A2 | Veiller à remplir entièrement les roulements à aiguilles de lubrifiant A.
A3 | Veiller à bien graisser les joints toriques avec le lubrifiant A.