# Instalación del kit del rascador, para taladros con indizador

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

- Llave Allen

- Herramienta de montaje

Requisitos previos

Antes de instalar el kit del rascador, asegúrese de que se hayan extraído los componentes siguientes:

- Pieza delantera

- Broca

- Eje

- Protector del eje

1. Fije el taladro a un tornillo de banco.

2. Extraiga el adaptador y el tornillo.

3. Coloque la carcasa del indizador en su posición en el eje del adaptador.

4. Aplique unas gotas de fijador de roscas en las tuercas y apriete la tuerca de la carcasa del indizador. Apriete la tuerca.

5. Coloque la arandela ondulada en su posición en la carcasa del indizador. Aplique unas gotas de fijador de roscas en el eje y colóquelo en la carcasa del indizador.

6. Presione el botón de la carcasa de índice para que la tuerca baje fácilmente hacia el botón. Apriete la tuerca delantera del eje en la carcasa de índice con una llave de gancho.

   ADVERTENCIA

   Riesgo de aplastamiento

   No utilice la herramienta si el indizador no está correctamente bloqueado. La falta de bloqueo de una herramienta puede provocar su giro y causar daños a la propiedad y lesiones corporales.

   - Asegúrese de que el pasador de bloqueo esté alineado con la superficie de la tuerca con un nivel de tolerancia inferior a 0,3 mm por encima de la superficie.

7. Extraiga las tuercas de tope del eje.

8. Instale un aro rascador en el eje y sujételo con cuatro tornillos.

   Asegúrese de que el borde achaflanado del aro rascador está orientado hacia la broca.

9. Instale las tuercas de tope del eje.

10. Instale el eje en el taladro.

11. Instale la tuerca de tope del eje en la parte superior de este.

12. Corte el tubo a la medida de la pieza delantera.

    El aro rascador del eje no se saldrá del tubo durante el taladro.

13. Instale el tubo y apriételo.

    Asegúrese de que el aro rascador se desplaza suavemente para evitar daños en la rosca.

    Instale la pieza delantera.