# Installation des Abstreiferkits, für Bohrer ohne Indexer

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Spannschlüssel

- Inbusschlüssel

- Montagewerkzeug

- Säge

Voraussetzungen

Vor Installation des Abstreiferkits sicherstellen, dass die folgenden Komponenten entfernt wurden:

- Vorderteil

- Bohr-Bit

- Spindel

- Spindelschutz

1. Den Bohrer im Schraubstock einspannen.

2. Den Adapter ausbauen.

3. Die Stoppmuttern an der Spindel ausbauen.

4. An der Spindel einen Abstreifring anbringen und mit vier Schrauben sichern.

   Sicherstellen, dass die abgeschrägte Kante des Abstreifrings in Richtung Bohrspitze zeigt.

5. Die Spindel-Stoppmutter an der Spindel anbringen.

6. Die Spindel im Bohrer installieren.

7. Die Spindel-Stoppmutter oben an der Spindel anbringen.

8. Das Rohr auf die Länge des Vorderteils zuschneiden.

   Der auf der Spindel sitzende Abstreifring darf sich beim Bohren nicht außerhalb des Rohrs bewegen.

9. Das Rohr anbringen und auf 20 Nm anziehen.

   Sicherstellen, dass der Abstreifring sich ruckfrei bewegen kann, um eine Beschädigung des Gewindes zu verhindern.

   Das Vorderteil einbauen.