# Установка комплекта быстрой подачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- рожковые гаечные ключи.

- шестигранный ключ;

- вилкообразный инструмент;

- шестигранный инструмент;

- звездообразный ключ;

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками передней частью вверх, а рукояткой дрели вправо. Снимите переднюю часть и сверло с помощью рожковых гаечных ключей.

2. Ослабьте тиски. Переверните дрель и зажмите ее в тисках.

3. Снимите защитный кожух шпинделя.

4. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью вилкообразного инструмента.

5. Зафиксируйте для себя положение кассеты подачи. Маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает фактическую скорость подачи.

6. Снимите кассету подачи с помощью шестигранного ключа.

7. Выведите шпиндель из головки, вращая шестигранный инструмент против часовой стрелки вплоть до извлечения шпинделя.

8. Снимите крышку пневматического логического блока и сам блок с помощью шестигранного ключа.

   Не отделяйте уплотнительные кольца на верху головки.

9. Ослабьте цилиндр с помощью шестигранного ключа.

10. Ослабьте тиски. Переверните дрель и зажмите ее в тисках.

11. Снимите нижнюю часть головки с помощью шестигранного ключа.

12. Извлеките цилиндр из нижней части головки.

13. Замените цилиндр на новый (из состава комплекта) и установите его на место. Закрепите цилиндр с помощью шестигранного ключа.

14. Вытащите коническое зубчатое колесо из головки вертикально вверх.

15. Вытащите цилиндр из головки вертикально вниз.

16. Замените цилиндр на новый (из состава комплекта). Установите его на место.

17. Замените коническое зубчатое колесо на новое (из состава комплекта) и установите его на место.

18. Установите нижнюю часть головки в первоначальное положение. Затяните ее винтами.

19. Ослабьте тиски. Переверните дрель и зажмите ее в тисках.

20. Закрепите цилиндр винтами с помощью шестигранного ключа.

21. Установите пневматический логический блок в первоначальное положение. Замените крышку на новую (из состава комплекта) и установите ее на место.

22. Установите шпиндель в головку снизу. Поверните шестигранный инструмент по часовой стрелке на несколько оборотов, чтобы подать шпиндель.

23. Установите на шпиндель кольцо глубины и переместите его в требуемое положение. Затяните кольцо вилкообразным инструментом.

24. Установите кассету подачи в первоначальное положение, убедившись, что маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает требуемую скорость подачи.

25. Если кассета не устанавливается без усилия, поверните ее шлицы с помощью вилкообразного инструмента, чтобы выровнять их.

26. Установите шайбы и четыре винта в первоначальное положение. Затяните винты. Установите фиксатор и стопорный винт. Затяните винт.

27. Установите на место защитный кожух шпинделя и закрепите его.

28. Ослабьте тиски. Переверните дрель и зажмите ее в тисках. Установите в шпиндель сверло. Наложите рожковые гаечные ключи на головку шпинделя и основание сверла, чтобы предотвратить проворачивание, и затяните соединение. Установите на дрель переднюю часть и затяните ее.

29. Ослабьте тиски. Переверните дрель и зажмите ее в тисках. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю. Выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

    1. Нажмите кнопку запуска.

    2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

    3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

    4. Отсоедините шланг подачи воздуха.