# 스핀들 교환

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 포크형 공구

- 육각 공구

- Torx 렌치

- Allen 키

- 스패너

1. 바이스 안의 드릴을 전면 부품을 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 전면 부품과 드릴 비트를 제거합니다.

2. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다. 스핀들 가드를 제거합니다.

3. 포크형 공구로 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

4. 이송 카세트의 위치에 주의하십시오. 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시는 실제 이송 속도를 나타냅니다.

5. 공급 카세트를 제거합니다.

6. 육각 공구를 시계 반대 방향으로 돌려서 스핀들을 소켓에 넣습니다. 스핀들을 제거합니다.

7. “드릴 설치” 섹션에서 4~11 단계를 수행합니다.

8. 드릴을 돌려 바이스에 드릴을 고정합니다. 니플에 에어 호스를 연결합니다. 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

   1. 시동 버튼을 누릅니다.

   2. 비상 정지 버튼를 눌러 제 위치로 고정합니다. 스핀들을 즉시 정지해야 합니다.

   3. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다. 모터를 재시작해서는 안됩니다.

   4. 에어 호스를 분리합니다.