# ラピッドアドバンスキットの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要なツール

- 万力

- スパナ

- 六角レンチ

- 二股ツール

- 六角ツール

- トルクスレンチ

1. フロント部分を上向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。スパナを使ってフロント部分とドリルビットを取り外します。

2. ドリルを緩めます。ドリルを逆にして万力に固定します。

3. スピンドルガードを取り外します。

4. 二股ツールを使ってスピンドルから深さリングを取り外します。

5. フィードカセットの位置に注意してください。スピンドルに最も近いカセット端部のマークは、実際のフィード速度を示します。

6. 六角レンチを使ってフィードカセットを取り外します。

7. 六角ツールを反時計回りに回して、スピンドルが外れるまでソケットからスピンドルを送ります。

8. 六角レンチを使ってエアロジックカバーとエアロジックユニットを取り外します。

   ヘッドの上にあるOリングを紛失しないでください。

9. 六角キーを使ってシリンダを緩めます。

10. ドリルを緩めます。ドリルを逆にして万力に固定します。

11. 六角レンチを使ってヘッドの下部を取り外します。

12. 下部ヘッドからシリンダを取り外します。

13. シリンダを（キットに含まれる）新しいものと交換し、所定位置に戻します。六角キーを使ってシリンダを固定します。

14. ベベルギアをヘッドからまっすぐ上に引き出します。

15. シリンダをヘッドからまっすぐ下に引き出します。

16. シリンダを（キットに含まれる）新しいものと交換します。所定位置に戻します。

17. ベベルギアを（キットに含まれる）新しいものと交換し、所定位置に戻します。

18. 下部ヘッドを元の位置に戻します。ネジで締め付けます。

19. ドリルを緩めます。ドリルを逆にして万力に固定します。

20. 六角キーを使ってシリンダをネジで固定します。

21. エアロジックユニットを元の位置に戻します。カバーを（キットに含まれる）新しいものと交換し、所定位置に戻します。

22. ソケットにスピンドルを下から取り付けます。六角ツールを時計回りに数回転させ、スピンドルを送ります。

23. スピンドルに深さリングを取り付け、所定位置に移動します。二股ツールを使ってリングを締め付けます。

24. スピンドルに最も近いカセット端部のマークが必要なフィード速度を示すことを確認して、フィードカセットを元の位置に置きます。

25. カセットが簡単に取り付けられない場合は、二股ツールでスプラインを回して整列させます。

26. ワッシャーと4本のネジを元の位置に取り付けます。ネジを締め付けます。ロックとロックネジを取り付けます。ネジを締め付けます。

27. スピンドルガードを元の位置に戻して固定します。

28. ドリルを緩めます。ドリルを逆にして万力に固定します。スピンドルにドリルビットを置きます。スピンドルソケットとドリルビットベースにスパナを置いて回転を防ぎ、接続部を締め付けます。ドリルにフロント部分を置いて固定します。

29. ドリルを緩めます。ドリルを逆にして万力に固定します。ニップルにエアホースを接続します。非常停止ボタンの機能テストを行います。

    1. スタートボタンを押します。

    2. 非常停止ボタンを押すと所定位置にロックされるようにしてください。スピンドルは、直ちに停止する必要があります。

    3. 非常停止ボタンを引くとリセットされます。モーターが再起動してはなりません。

    4. エアホースを外します。