# Vitesse d'alimentation

La vitesse d'alimentation de la perceuse doit être équilibrée avec la vitesse de la broche. Effectuer une sélection parmi les combinaisons de vitesse d'alimentation disponibles dans le tableau ci-dessous pour obtenir la vitesse d'alimentation souhaitée. En principe, une cassette d'alimentation peut définir deux vitesses d'alimentation. Une rotation de 180 degrés de la cassette permet de changer de vitesse d'alimentation, comme illustré sur la figure ci-dessous.

|  | Cassette d'alimentation
--- | --- | ---
IPR | mm/tour | Réf.
0,001 | 0,023 | 4141 0034 91
0,002 | 0,05 | 4141 0034 92
0,003 | 0,075 | 4141 0034 93
0,004 | 0,10 | 4141 0034 94
0,006 | 0,16 | 4141 0034 95
0,008 | 0,21 | 4141 0034 96
0,010 | 0,27 | 4141 0034 95
0,013 | 0,33 | 4141 0034 94
0,014 | 0,36 | 4141 0034 93
0,015 | 0,38 | 4141 0034 92
0,016 | 0,42 | 4141 0034 91