# 安装芯片集

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 梅花螺丝刀

- 内六角扳手

- 安装工具

前提条件

在安装 ChipLet 前，确保已拆下以下组件：

- 前端

- 钻头

- 转轴

- 转轴护罩

1. 用虎钳紧固钻机。

2. 取下螺钉和进给匣盖。

3. 拆下四根螺钉及两个垫圈，取下进给匣。

4. 拆下深度定位阀。

5. 取下两根螺钉和护盖。

6. 取下止推垫圈。

7. 将 Chiplet 及 O 形环放到位。当 Chiplet 就位时会听到咔嗒声。

8. 用两根螺钉固定 Chiplet 并将其紧固至 8 Nm 的扭矩。

9. 装回深度定位阀，将其系紧并紧固至 1 Nm。

10. 装回进给匣，将 4 根螺钉和 2 个垫圈紧固至 8 Nm。

11. 将匣盖重新装到进给匣上，用螺钉将其固定并紧固至 3 Nm。