# Installazione del kit raschietto, per trapano con dispositivo di indessaggio

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a tubo

- Chiave a brugola

- Utensile di montaggio

Prerequisiti

Prima di installare il kit raschiaolio, assicurarsi di aver rimosso i seguenti componenti:

- Parte anteriore

- Punta da trapano

- Mandrino

- Protezione del mandrino

1. Serrare il trapano in una morsa.

2. Rimuovere l'adattatore e la vite.

3. Portare l'alloggiamento dell'indicizzatore in posizione sull'albero dell'adattatore.

4. Applicare poche gocce di frenafiletti sulle filettature del dado e serrare il dado sull'alloggiamento dell'indicizzatore. Serrare il dado.

5. Posizionare la rondella ondulata sull'alloggiamento dell'indicizzatore. Applicare poche gocce di frenafiletti sulle filettature dell'albero e fissarlo all'alloggiamento dell'indicizzatore.

6. Premere il pulsante sull'alloggiamento di indessaggio in modo che il dado si sposti facilmente nella parte inferiore. Serrare il dado anteriore sull'albero sopra l'alloggiamento di indessaggio con una chiave a gancio.

   ATTENZIONE

   Pericolo di schiacciamento

   Non utilizzare l'utensile se l'indicizzatore non è bloccato correttamente. Uno strumento sbloccato può causare la rotazione dell'intero utensile provocando gravi danni e lesioni personali.

   - Verificare che il perno di blocco sia in linea con la superficie del dado con un livello di tolleranza inferiore a 0,3 mm al di sopra della superficie.

7. Rimuovere i dadi di arresto sul mandrino.

8. Installare un anello raschiaolio sul mandrino e serrarlo con quattro viti.

   Assicurarsi che il bordo smussato dell'anello raschiaolio sia rivolto verso la punta del trapano.

9. Installare il dado di arresto del mandrino sul mandrino.

10. Installare il mandrino nel trapano.

11. Installare il dado di arresto del mandrino sulla sommità del mandrino.

12. Tagliare il tubo per adattarlo alla lunghezza della parte anteriore.

    L'anello raschiaolio sul mandrino non deve muoversi fuori dal tubo durante la foratura.

13. Installare il tubo e serrarlo.

    Assicurarsi che l'anello raschiaolio funzioni correttamente per evitare danni ai filetti.

    Installare la parte anteriore.