# Bereichsgetriebe

| Bohrer / Material | Bohrer / Material | Bohrer / Material
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Zyklen | (Satz verwenden, Bestellnummer)* | (Satz verwenden, Bestellnummer)* | (Satz verwenden, Bestellnummer)*
Nach jeweils 1.000 Bohrungen |  |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95
Nach jeweils 3.000 Bohrungen |  |  |
Nach jeweils 6.000 Bohrungen |  | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 94 4141 0037 95 |
Nach jeweils 12.000 Bohrungen | 4141 0037 90, 4141 0037 91 4141 0037 92, 4141 0037 93 4141 0037 94, 4141 0037 95 |  |
Nach jeweils 24.000 Bohrungen |  |  |
Nach jeweils 48.000 Bohrungen |  |  |

* Bitte bestellen Sie den für Ihr spezifisches Bereichsgetriebe passenden Satz - siehe Ersatzteilliste.