# Výměna vřetena

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Vidlicový nástroj

- Šestihranný nástroj

- Momentový klíč

- Imbusový klíč

- Klíče

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s předním dílem směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte přední díl a vyjměte vrták.

2. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Sejměte ochranný kryt vřetena.

3. Sejměte prstenec hloubky z vřetena vidlicovým nástrojem.

4. Poznamenejte si polohu kazety posuvu. Značky na konci kazety blíže k vřetenu ukazují aktuální posuv.

5. Vyjměte kazetu posuvu.

6. Vysuňte vřeteno z pouzdra otáčením pomocí šestihranného nástroje proti směru hodinových ručiček. Vyjměte vřeteno.

7. Proveďte kroky 4 až 11 v části „instalace vrtáku“.

8. Otočte vrtačku na druhou stranu a upněte ji do svěráku. Připojte vzduchovou hadici ke spojce. Proveďte zkoušku funkčnosti tlačítka nouzového zastavení:

   1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

   2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

   3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

   4. Odpojte vzduchovou hadici.