# Główne części składowe i ich funkcje

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | wrzeciono | Główna obrotowa część wiertarki.
2 | osłonę wrzeciona | Chroni operatora przed obracającym się wrzecionem. Zaopatruje wiertarkę w chłodziwo do chłodzenia wiertła.
3 | Głowica | Przekazuje moment obrotowy i posuw z silnika na wrzeciono.
4 | Kaseta posuwu | Określa prędkość posuwu wrzeciona Mierzoną w calach na obrót (IPR) lub milimetrach na obrót (mm/obr.).
5 | Pneumatyczny moduł logiczny | Steruje pracą wiertarki.
6 | Przekładnia dzielona | Określa prędkość obrotową. Mierzoną w obrotach na minutę (obr./min).
7 | Przekładnia zakresowa | Określa zakres prędkości obrotowej w obr./min.
8 | Silnik łopatkowy | Przekazuje moc i moment obrotowy na wrzeciono.
9 | Zawór silnika | Zapewnia przepływ powietrza do silnika łopatkowego i przycisku wyłącznika awaryjnego.
10 | Start (Rozpocznij) | Uruchamia silnik oraz uaktywnia mechanizm posuwu i obrotów wiertarki. Silnik kontynuuje pracę po zwolnieniu przycisku. Gdy wrzeciono osiągnie wstępnie ustaloną głębokość wiercenia, automatycznie powraca do położenia początkowego.
11 | Szybkie wysuwanie (opcja) | Uaktywnia szybki posuw wrzeciona. Wrzeciono jest wysuwane szybciej w kierunku powierzchni roboczej niż w przypadku standardowej prędkości posuwu, ale się nie obraca. Zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie wrzeciona.
12 | Cofanie | Powoduje powrót wrzeciona do położenia początkowego w dowolnej chwili cyklu wiercenia. Po wycofaniu wrzeciona następuje automatyczne wyłączenie silnika.
13 | Wyłącznik awaryjny | Wyłącza silnik i zatrzymuje wrzeciono w dowolnej chwili cyklu wiercenia. Po naciśnięciu przycisk wyłącznika awaryjnego zostaje zablokowany w położeniu wciśnięcia. W celu ponownego uruchomienia wiertarki konieczne jest ręczne zresetowanie wyłącznika awaryjnego.