# Instalación del kit del rascador, para taladros sin indizador

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

- Llave Allen

- Herramienta de montaje

- Sierra

Requisitos previos

Antes de instalar el kit del rascador, asegúrese de que se han extraído los componentes siguientes:

- Parte delantera

- Broca

- Eje

- Protección del eje

1. Fije el taladro a un tornillo de banco.

2. Extraiga el adaptador.

3. Extraiga las tuercas de tope del husillo.

4. Instale un aro rascador en el husillo y sujételo con cuatro tornillos.

   Asegúrese de que el borde achaflanado del aro rascador está orientado hacia la broca.

5. Instale las tuercas de tope del husillo.

6. Instale el husillo en el taladro.

7. Instale la tuerca de tope del husillo en la parte superior de éste.

8. Corte el tubo a la medida de la pieza delantera.

   El aro rascador del husillo no se saldrá del tubo durante el taladro.

9. Instale el tubo y apriételo a 20 Nm.

   Asegúrese de que el aro rascador se desplaza suavemente para evitar daños en la rosca.

   Instale la pieza delantera.