# Moteur

Repère | Description
--- | ---
A1 | Veiller à bien graisser les joints toriques avec le lubrifiant A.
B2 | Appliquer une mince couche de lubrifiant B sur les plaques d'extrémité (le diamètre du rotor doit être couvert).
B3 | Intérieur du cylindre (moteur complet, ajouter deux gouttes de lubrifiant B par l'orifice d'entrée sur la plaque d'extrémité arrière et tourner le rotor de façon à ce que l'huile se répartisse dans le moteur).