# Instalación del taladro

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave Torx

- Llave Allen

- Herramienta con forma de tenedor

- Herramienta hexagonal

- Llaves fijas

1. Apriete el taladro en una mordaza con almohadillas de goma, con la unidad lógica de aire hacia arriba y la empuñadura del taladro a la derecha.

2. Tenga en cuenta la posición del cassette de avance: Las marcas situadas en el extremo del cassette más próximo al eje indican la velocidad de avance real.

3. Extraiga el bloqueo del cassette, el cassette los cinco tornillos y las dos arandelas. Utilice una llave Torx para el tornillo del bloqueo del cassette y una llave allen para los otros cuatro tornillos.

4. Si es necesario, instale el anillo de posición de inicio en el eje y muévalo hasta su posición. Apriete el anillo con una herramienta en forma de tenedor.

5. Instale el eje en la boca desde la parte inferior. Realice varios giros hacia la derecha con la herramienta hexagonal para hacer avanzar al eje.

6. Instale el anillo de profundidad en el eje y muévalo hasta su posición. Apriete el anillo con la herramienta en forma de tenedor.

7. Coloque el cassette de avance en su posición original asegurándose de que las marcas del extremo del mismo que están más próximas al eje indican la velocidad de avance requerida.

8. Si no puede instalar fácilmente el cassette, gire sus chavetas con la herramienta con forma de tenedor para alinearlas.

9. Instale las arandelas y los cuatro tornillos en sus posiciones originales. Apriete los tornillos. Instale el bloqueo y su tornillo. Apriete el tornillo.

10. Vuelva a colocar la protección del eje en su posición original y fíjela.

11. Coloque el taladro boca abajo y sujételo en una mordaza. Coloque la broca en el eje. Coloque llaves fijas en la boca del eje y en la base de la broca para evitar que giren y apriete la conexión. Coloque la parte delantera por encima del taladro y fíjela.

12. De la vuelta al taladro y sujételo en la mordaza. Coloque una boquilla de manguera de aire en el conector del taladro. Conecte la manguera de aire al suministro de aire a la boquilla. Realice una prueba de funcionamiento del botón de para de emergencia:

    1. Pulse el botón de arranque.

    2. Presione el botón de parada de emergencia hasta que se bloquee en su posición. El eje debe detenerse inmediatamente.

    3. Tire del botón de parada de emergencia para reiniciarlo. El motor no debe volver a ponerse en funcionamiento.

    4. Desconecte la manguera de aire.