# Montera ChipLet

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Torx-skruvmejsel

- Insexnyckel

- Monteringsverktyg

Nödvändiga förutsättningar

Innan ChipLet installeras, ska följande komponenter avlägsnas:

- Främre del

- Borrskär

- Spindel

- Spindelskydd

1. Fäst borren i ett skruvstäd.

2. Ta bort skruven och skyddet till matningskassetten.

3. Ta bort de fyra skruvarna med de två brickorna och matningskassetten.

4. Ta bort ventilen, som sitter djupt.

5. Lossa de två skruvarna och hatten.

6. Ta bort stödbrickan.

7. Sätt chipletten med o-ringen i läge. Ett klickande ljud hörs när chipletten är i rätt läge.

8. Fäst chipletten med två skruvar och dra åt dem till 8 Nm.

9. Sätt tillbaka ventilen, som sitter djupt, i läge, fäst den och dra åt till 1 Nm.

10. Sätt tillbaka matningskassetten på plats och fäst de fyra skruvarna och två brickor till 8 Nm.

11. Sätt tillbaka kassettskyddet på plats på kassetten och fäst den med en skruv till 3 Nm.