# Matarhastighet

Borrens matarhastighet måste balanseras mot spindelvarvtalet. Välj bland de tillgängliga kombinationerna av matarhastighet i tabellen nedan för att få önskad matarhastighet. Normalt kan en matarkassett ange två matarhastigheter. Genom att vrida den 180 grader kan du ändra matarhastigheterna, som visas i figuren nedan.

|  | Matningskassett
--- | --- | ---
IPR | mm/rev | Beställningsnummer
0,001 | 0,023 | 4141 0034 91
0,002 | 0,05 | 4141 0034 92
0,003 | 0,075 | 4141 0034 93
0,004 | 0,10 | 4141 0034 94
0,006 | 0,16 | 4141 0034 95
0,008 | 0,21 | 4141 0034 96
0,010 | 0,27 | 4141 0034 95
0,013 | 0,33 | 4141 0034 94
0,014 | 0,36 | 4141 0034 93
0,015 | 0,38 | 4141 0034 92
0,016 | 0,42 | 4141 0034 91