# 钻孔操作之前

警告

挤压风险

如果未正确锁定分度器，请不要操作工具！未锁定工具可能使整个工具跟着转动，从而造成严重的财产损失和身体伤害。

- 确保锁紧销与螺母表面齐平，公差水平小于表面上方 0.3mm。

警告

挤压危险

在操作过程中与工具保持安全距离。旋转的工具可造成严重受伤。

- 在操作过程中确保没有身体部位靠近工具。

满足以下条件后才能操作钻机：

- 前端被锁定在夹具中。

- 空气软管与钻机相连。

如下检测紧急停止按钮：

1. 按压启动按钮。

2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

4. 断开空气软管。

5. 重新连接空气软管。

钻孔操作之前执行以下步骤：

1. 将工具锁定在夹具中。

2. 通过按下分度器上的按钮释放分度器来调整工具的位置。

3. 释放分度器上的按钮以锁定位置。

4. 检查分度器上的锁销是否与螺母表面齐平。

5. 左右摇摆工具以确认其锁定在位。