# Die Spindel lösen

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Torx-Schraubenschlüssel

- Inbusschlüssel

- Stiftschlüssel

- Schraubenschlüssel

- Gabelförmiges Werkzeug

1. Den Bohrer mit Gummipads in einem Schraubstock befestigen; die Logikeinheit für die Druckluft muss dabei nach oben und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen. Den Spindelschutz entfernen.

2. Notieren Sie die Position der Zufuhrkassette. Die Markierungen an dem der Spindel am nächsten gelegenen Ende der Kassette zeigen die aktuelle Zufuhrrate an.

3. Entfernen Sie das Kassettenschloss, die Kassette, die fünf Schrauben und die beiden Unterlegscheiben. Verwenden Sie an der Schraube des Kassettenschlosses einen Torx-Schraubenschlüssel und an den anderen vier Schrauben einen Inbusschlüssel an.

4. Die Kupplung herausziehen.

5. Den Stiftschlüssel in die ursprüngliche Kupplungsposition stellen, mit den vier Stiften nach unten. Den Schlüssel drehen, bis die Stifte in ihre Position einrasten.

6. Notieren Sie die Stellung der Spindel:

   1. Wenn die Spindel in der Startposition steht – Den Stiftschlüssel mit einem Schraubschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Spindel gelöst ist.

   2. Wenn die Spindel in der Endstellung steht – Den Stiftschlüssel mit einem Schraubschlüssel im Uhrzeigersinn drehen, bis die Spindel gelöst ist.

7. Den Stiftschlüssel herausziehen.

8. Die Kupplung in der ursprünglichen Stellung installieren.

9. Bringen Sie die Zufuhrkassette in die ursprüngliche Position und stellen Sie sicher, dass die Markierungen auf dem der Spindel am nächsten gelegenen Kassettenende die erforderliche Zufuhrrate angeben.

10. Wenn sich die Kassette nicht leicht installieren lässt, drehen Sie die Splinte mit dem gabelförmigen Werkzeug, bis sie ausgerichtet sind.

11. Bringen Sie die Unterlegscheiben und die vier Schrauben in der ursprünglichen Position an. Ziehen Sie die Schrauben fest. Installieren Sie das Schloss und die Schlossschraube. Ziehen Sie die Schraube fest.

12. Setzen Sie den Spindelschutz wieder in seine ursprüngliche Position ein und sichern Sie ihn.

13. Schließen Sie den Luftschlauch am Stutzen an. Führen Sie am Notausknopf einen Funktionstest durch:

    1. Die Starttaste drücken.

    2. Den Notausknopf drücken, so dass er einrastet. Die Spindel muss sofort anhalten.

    3. Den Notausknopf herausziehen, um ihn zurückzusetzen. Der Motor darf nicht starten.

    4. Den Luftschlauch trennen.

Vor Verwendung des Werkzeugs das Startpositionsventil und das Tiefeventil testen, um vorherige Fehlfunktionen auszuschließen.

Schritt 1 - Sichtprüfung durchführen. Die Ventile vom Werkzeug entfernen. Die Ventile mit dem gabelförmigen Werkzeug im Uhrzeigersinn drehen. Die Ventile eindrücken und testen, ob die Feder in Ordnung ist.

Schritt 2 - Siehe Abschnitt „Lecktest”