# Замена шпинделя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- вилкообразный инструмент;

- шестигранный инструмент;

- звездообразный ключ;

- шестигранный ключ;

- рожковые гаечные ключи.

1. Зажмите дрель в тисках с резиновыми накладками передней частью вверх, а рукояткой дрели вправо. Снимите переднюю часть и сверло.

2. Переверните дрель и зажмите ее в тисках. Снимите защитный кожух шпинделя.

3. Снимите со шпинделя кольцо глубины с помощью вилкообразного инструмента.

4. Зафиксируйте для себя положение кассеты подачи. Маркировка на конце кассеты, расположенном ближе всего к шпинделю, указывает фактическую скорость подачи.

5. Извлеките кассету подачи.

6. Выведите шпиндель из головки, вращая шестигранный инструмент против часовой стрелки. Извлеките шпиндель.

7. Выполните действия 4–11 из раздела \"Монтаж дрели\".

8. Переверните дрель и зажмите ее в тисках. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю. Выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

   1. Нажмите кнопку запуска.

   2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Шпиндель должен немедленно остановиться.

   3. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение. Двигатель не должен снова запуститься.

   4. Отсоедините шланг подачи воздуха.