# Ändra luftinloppsförskruvning

Alla PFD1500-verktyg levereras med en NPT luftinloppsförskruvning som standard,. Ytterligare BSP luftinloppsförskruvning inkluderas i lådan tillsammans med verktyget vid leverans.

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Hylsnyckel

1. Ta bort förskruvningen

   Se till att filtret fortfarande är på plats.

2. Ersätt förskruvningen med en ny (inkluderat i lådan) flytta O-ringen från den gamla förskruvningen till den nya.

3. Sätt tillbaka förskruvningen på sin ursprungliga plats. Dra åt förskruvningen.

   Se till att filtret är i position.