# Zkouška těsnosti

1. Pokud je ventil připevněn k nástroji, vyjměte jej. Použijte vidlicový nástroj (4080 1114 00) a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček.

2. Vložte ventil do konektoru (1) zkušebního nástroje a utáhněte momentem 0,7 Nm. Viz obrázek níže.

3. Připojte vzduchovou hadici ke konektoru (2).

4. Dvakrát až třikrát stiskněte páku nástroje, abyste dosáhli tlaku vzduchu 6,3 baru (90 psi).

5. Změřte únik vzduchu pomocí měřicího přístroje. Únik vzduchu během 10 sekund musí být méně než 0,3 l/min.

6. Pokud je výsledek zkoušky nedostatečný, ventil vyměňte. Pokud zkouška neprokáže žádnou závadu, pokračujte v proceduře.

7. Nainstalujte ventil v původní poloze a utáhněte jej pomocí vidlicového nástroje na moment 0,7 Nm.