# Startovní poloha a hloubka vrtání

S použitím prstenců zastavení můžete definovat následující parametry:

- Startovní poloha vrtáku

- Hloubka vrtání

Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Prstenec startovní polohy | Definuje startovní polohu pro vrtání. To umožňuje rychlé polohování vrtáku v předem definované bezpečné vzdálenosti od povrchu. Startovní polohu je možné nastavit.
2 | Prstenec hloubky | Definuje hloubku vrtání.
3 | Ventil hloubky | Řídí hloubku vrtání. Jakmile prstenec hloubky dosáhne k ventilu, aktivuje ventil a vřeteno se zatáhne do startovní polohy. Po zatažení se automaticky vypne motor.
4 | Ventil startovní polohy | Řídí startovní polohu pro vrtání. Jakmile prstenec startovní polohy dosáhne k ventilu, aktivuje ventil, který vypne motor.

Vzdálenost mezi prstencem hloubky a vrtací hlavicí (rozměr L na obrázku níže) pro požadovanou hloubku vrtání D můžete vypočítat podle následujícího vzorce:

L (mm) =D (mm) – 31,0 mm

L (in) = D (in) – 1,2 in