# Montaż zestawu skrobaka przeznaczonego do wiertarek bez elementu indeksującego

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz maszynowy

- Klucz imbusowy

- Narzędzie montażowe

- Piła

Warunki wstępne

Przed zamontowaniem zespołu zgarniającego należy zdemontować następujące elementy:

- część przednią

- wiertło

- wrzeciono

- osłonę wrzeciona

1. Zamocować wiertarkę w imadle.

2. Wykręcić adapter.

3. Odkręcić nakrętki ograniczające znajdujące się na wrzecionie.

4. Zamontować na wrzecionie pierścień zgarniający i zamocować go czterema wkrętami.

   Upewnić się, że ścięta krawędź pierścienia zgarniającego jest skierowana w stronę wiertła.

5. Zamontować na wrzecionie nakrętkę ograniczającą.

6. Zamontować wrzeciono w wiertarce.

7. Zamontować nakrętkę ograniczającą na górnej części wrzeciona.

8. Obciąć rurkę, tak aby dopasować ją do długości przedniej części.

   Umieszczony na wrzecionie pierścień zgarniający nie może wysuwać się poza rurkę podczas wiercenia.

9. Zamontować rurkę i dokręcić ją momentem 20 Nm.

   Sprawdzić, czy pierścień zgarniający przesuwa się bez zacięć, aby zapobiec uszkodzeniu gwintu.

   Zamontować przednią część.