# Felsöknng, översikt

Problem kan gälla fel i ventiler och kopplingar, se figur nedan.

Pos | Modul
--- | ---
1 | Startlägesventil
2 | Överlastventil
3 | Djupventil
4 | Överlastkoppling

Tabellen nedan beskriver de vanligaste problemen, möjliga orsaker och åtgärder för att felsöka dem.

Problem | Möjlig orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Motorn stannar när startknappen släpps.  Rapid advance* -knappen fungerar korrekt. | Startlägesventilen läcker | 1. Ta bort startlägesvenrilen 2. Gör en täthetskontroll av ventilen, se avsnittet "Test för lä'cka". 3. Om testresultatet är otillfredsställande, byt ut ventilen.  Kontakta annars Atlas Copco servicecenter.
Spindeln går tillbaka innan borrcykeln är klar. Rapid advance* -knappen fungerar korrekt. | Djupventil läcker. | 1. Ta bort borrdjupsventilen. 2. Gör en täthetskontroll av ventilen, se avsnittet "Test för lä'cka". 3. Om testresultatet är otillfredsställande, byt ut ventilen och fullfölj proceduren. Om testet inte visar något fel, fortsätt proceduren.
| Överlastventil läcker. | 4. Ta bort överlastventilen. 5. Gör en täthetskontroll av ventilen, se avsnittet "Test för lä'cka". 6. Om testresultatet är otillfredsställande, byt ut ventilen och fullfölj proceduren. Om testet inte visar något fel, fortsätt proceduren.
| Överlastskyddet aktiveras på grund av för stor matarkraft. | 7. Testa borren utan last. 8. Om borren fungerar korrekt utan last, optimera lasten genom att minska matarhastigheten eller byt borrkronan.  Avsluta sedan proceduren.  Om testet utan last inte visar någon förbättring, fortsätt proceduren.
| Överlastkoppling har fastnat i öppet läge. | 9. Ta bort matningskassetten. 10. Ta bort överlastkopplingen. Om kopplingen ger ett högt klick har den släppt.  Montera kopplingen i det ursprungliga läget och testa borren.  Om borrprestanda förbättras, fullfölj proceduren. 11. Testa kopplingen enligt avsnittet "Test av överlastkoppling". 12. Om testresultatet är otillfredsställande, byt ut kopplingen och fullfölj proceduren. Om testet inte visar något fel, fortsätt proceduren. 13. Montera kopplingen i det ursprungliga läget. 14. Montera matarkassetten i det ursprungliga läget. Fullfölj proceduren.

* Tillval.