# Скорость

Скорость шпинделя дрели определяется сочетанием редуктора диапазона и передачи делителя. Чтобы получить требуемую скорость вращения, выберите соответствующее сочетание редуктора диапазона и передачи делителя в таблице ниже.

| Редуктор диапазонов |
--- | --- | ---
Скорость вращения, об/мин | Номер для заказа | Передача делителя
38 | 4141 0043 95 | Понижающая
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Повышающая
100 | 4141 0043 92 | Понижающая
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Повышающая
200 | 4141 0043 90 | Понижающая
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Повышающая
400 | 4141 0043 94 | Понижающая
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Повышающая
670 | 4141 0043 93 | Понижающая
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Повышающая
1330 | 4141 0043 91 | Понижающая
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Повышающая

Передача делителя может быть установлена как повышающая, 1:1 или понижающая в зависимости от положения вала (1) относительно углубления (2) (см. рисунок ниже). Маркировка на корпусе делителя указывает передачи, соответствующие различным положениям вала.

Убедитесь, что вал находится в надлежащем положении, с помощью вилкообразного инструмента (4141 1114 00). См. рисунок ниже.