# Montaż zespołu ChipLet

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Wkrętak gwiazdkowy

- Klucz imbusowy

- Narzędzie montażowe

Warunki wstępne

Przed zainstalowaniem elementu ChipLet należy zdemontować następujące elementy:

- część przednią

- wiertło

- wrzeciono

- osłonę wrzeciona

1. Zamocować wiertarkę w imadle.

2. Wykręcić wkręt i zdjąć pokrywkę kasety posuwu.

3. Wykręcić cztery wkręty z dwiema podkładkami i wyjąć kasetę posuwu.

4. Wymontować zawór głębokości.

5. Wykręcić dwa wkręty i zdjąć nasadkę.

6. Zdjąć podkładkę oporową.

7. Umieścić element ChipLet z pierścieniem O-ring we właściwym położeniu. Umieszczeniu elementu ChipLet we właściwym położeniu towarzyszy kliknięcie.

8. Zamocować element ChipLet dwoma wkrętami i dokręcić je momentem 8 Nm.

9. Umieścić ponownie zawór głębokości we właściwym położeniu, zamocować go i dokręcić momentem 1 Nm.

10. Umieścić ponownie kasetę posuwu we właściwym położeniu i zamocować ją czterema wkrętami z dwiema podkładkami, dokręcając momentem 8 Nm.

11. Umieścić ponownie pokrywkę kasety we właściwym położeniu na kasecie i zamocować ją jednym wkrętem, dokręcając momentem 3 Nm.