# Установка ChipLet

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- тиски;

- Звездообразная отвертка

- шестигранный ключ;

- Монтажный инструмент

Необходимые условия

Перед установкой ChipLet убедитесь в том, что следующие компоненты сняты:

- передняя часть;

- сверло;

- шпиндель;

- защитный кожух шпинделя.

1. Затяните дрель в тисках.

2. Отверните винт и снимите крышку кассеты подачи.

3. Отверните 4 винта с 2 шайбами и снимите кассету подачи.

4. Снимите позиционный клапан глубины.

5. Отверните 2 винта и снимите колпачок.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Установите в нужное положение ChipLet с уплотнительным кольцом. Когда ChipLet окажется в нужном положении, раздастся звуковой щелчок.

8. Закрепите ChipLet с помощью 2 винтов и затяните их до 8 Нм.

9. Снова установите позиционный клапан глубины в нужное положение, закрепите его и затяните до 1 Нм.

10. Снова установите кассету подачи в нужное положение и затяните 4 винта и 2 шайбы до 8 Нм.

11. Снова установите крышку кассеты подачи в нужное положение на кассете и затяните ее с помощью одного винта до 3 Нм.