# Preparativo para os eixos 4141 0253 XX

Este eixo permite definir o tamanho da rosca.

Antes dos preparativos para o eixo, leia estas instruções:

1. Remova os anéis do eixo.

2. Insira o eixo em um porta-pinça de Ø16 mm.

3. Aperte o porta-pinça na rosca do eixo. A rosca não deve exceder (L1). Veja a figura abaixo.

4. Observe a dimensão da profundidade de perfuração (L2) e o tamanho da rosca (L3). Veja a figura abaixo.