# Bereichsgetriebe

Schmiermenge gesamt: 15 ml.

Das Getriebe beim Schmieren mindesten zweimal herumdrehen.

Sicherstellen, dass das Getriebe gleichmäßig läuft, ohne zu stocken.

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Sicherstellen, dass Außen- und Gleitfläche der Radialdichtungen vor der Montage mit Schmiermittel A geschmiert werden.
A2 | Darauf achten, dass die Nadellager vollständig mit Schmiermittel A befüllt sind.
A3 | Sicherstellen, dass die Dichtringe mit Schmiermittel A gut geschmiert werden.