# Engranaje de rango

Cantidad total de lubricación: 27 ml.

Gire el engranaje al menos dos vueltas durante la lubricación.

Asegúrese que el engranaje funciona normalmente sin atascarse.

Pos | Descripción
--- | ---
A1 | Asegúrese de que las superficies exteriores y deslizantes de las juntas radiales se lubrican con lubricante A antes del montaje.
A2 | Asegúrese de que los cojinetes de agujas están completamente llenos de lubricante A.
A3 | Asegúrese de que las juntas tóricas están bien engrasadas con lubricante A.