# Przegląd rozwiązywania problemów

Problemy mogą wynikać z wadliwego działania zaworów i sprzęgieł, patrz ilustracja poniżej.

Poz. | Moduł
--- | ---
1 | Zawór położenia początkowego
2 | Zawór zabezpieczenia przeciążeniowego
3 | Zawór głębokości
4 | Sprzęgło przeciążeniowe

W tabeli poniżej opisano najczęściej występujące problemy, możliwe przyczyny tych problemów i sposoby ich rozwiązywania.

Problemy | Możliwe przyczyny | Postępowanie
--- | --- | ---
Silnik zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku uruchamiania. Przycisk szybkiego wysuwania* działa prawidłowo. | Nieszczelność zaworu położenia początkowego. | 1. Wymontować zawór położenia początkowego. 2. Wykonać test szczelności zaworu, patrz punkt „Test szczelności”. 3. Jeśli wyniki testu są niezadowalające, wymienić zawór. W przeciwnym wypadku skontaktować się z centrum serwisowym firmy Atlas Copco.
Wrzeciono cofa się przed zakończeniem cyklu wiercenia. Przycisk szybkiego wysuwania* działa prawidłowo. | Nieszczelność zaworu głębokości. | 1. Wymontować zawór głębokości wiercenia. 2. Wykonać test szczelności zaworu, patrz punkt „Test szczelności”. 3. Jeśli wyniki testu są niezadowalające, wymienić zawór i zakończyć procedurę. Jeśli test nie wykaże usterki, kontynuować procedurę.
| Nieszczelność zaworu zabezpieczenia przeciążeniowego. | 4. Wymontować zawór zabezpieczenia przeciążeniowego. 5. Wykonać test szczelności zaworu, patrz punkt „Test szczelności”. 6. Jeśli wyniki testu są niezadowalające, wymienić zawór i zakończyć procedurę. Jeśli test nie wykaże usterki, kontynuować procedurę.
| Uaktywnienie zabezpieczenia przeciążeniowego spowodowane nadmierną siłą posuwu. | 7. Przetestować wiertarkę bez obciążenia. 8. Jeśli wiertarka działa prawidłowo bez obciążenia, zoptymalizować obciążenie zmniejszając prędkość posuwu lub wymieniając wiertło. Następnie zakończyć procedurę. Jeśli test bez obciążenia nie wykaże poprawy, kontynuować procedurę.
| Sprzęgło przeciążeniowe zostało zablokowane w położeniu otwarcia. | 9. Wymontować kasetę posuwu. 10. Wymontować sprzęgło przeciążeniowe. Głośne kliknięcie sprzęgła świadczy o jego zwolnieniu. Zamontować sprzęgło w jego oryginalnym położeniu i przetestować wiertarkę. Jeśli działanie wiertarki uległo poprawie, zakończyć procedurę. 11. Wykonać test sprzęgła zgodnie z punktem „Test sprzęgła przeciążeniowego”. 12. Jeśli wyniki testu są niezadowalające, wymienić sprzęgło i zakończyć procedurę. Jeśli test nie wykaże usterki, kontynuować procedurę. 13. Zamontować sprzęgło w oryginalnym położeniu. 14. Zamontować kasetę posuwu w oryginalnym położeniu. Zakończyć procedurę.

* Funkcja opcjonalna.