# Operação da broca

AVISO

Risco de esmagamento

Mantenha uma distância segura da ferramenta durante a operação. Uma carga em movimento pode causar ferimentos corporais graves.

- Nenhuma parte do corpo deve ficar próximo à ferramenta durante a operação.

Opere a furadeira do seguinte modo:

Para avançar a broca rapidamente até a superfície de trabalho... | pressione o botão Avanço rápido (opcional). Certifique-se de parar a broca a uma distância segura da superfície de trabalho.
Para iniciar a perfuração... | pressione o botão Start (Partida).
Para parar a perfuração e retrair o eixo na posição inicial... | pressione o botão Retract (Retrair).
Para desligar o motor em caso de emergência... | pressione o botão de parada de emergência.
Para restabelecer a parada de emergência e restaurar a operação normal... | empurre o botão de parada de emergência. Desconecte a mangueira pneumática e, depois, reconecte-a para restabelecer o sistema lógico pneumático.