# インデクサーの取り付け

警告

エア供給が接続されていないことを確認してください。

注意

鋭い刃先によるケガを防ぐために手袋を着用してください。経験豊富な保守要員のみ、製品の組み立ておよび分解を行うことができます。

必要ツール

- 万力

- スパナ

- 六角レンチ

- ピンスパナ

- フックレンチ

前提条件

インデクサを取り付ける前に、次のコンポーネントが取り外されていることを確認してください。

- フロント部分

- ドリルビット

- スピンドル

- スピンドルガード

1. エア論理ユニットを下向きに、ドリルハンドルを右に向けて、ゴム製パッドでドリルを万力に固定します。

2. スパナを使用して、フロント部分を固定するアダプタを取り外します。六角キーを使用して、アダプタ穴の右側にあるネジを取り外します。

3. プッシュボタンが自分の方に向くようにして、アダプタ穴の上の所定位置にインデックスハウジングの大きな穴を重ねます。インデックスハウジングが正しい位置にあれば、ネジ穴の右側のプラグがインデックスハウジングに収まるようになります。

4. スレッドを下に向けて、インデックスハウジングにナットを入れます。ピンスパナでナットを締め付けます。

5. スピンドルを下に向けて、ウェーブワッシャとシャフトをインデックスハウジング内に入れます。

6. ナットが底部に向けて容易に下に移動するように、インデックスハウジング上のボタンを押してください。フックレンチを使ってシャフトのフロントナットをインデックスハウジングに締め付けます。

   警告

   圧挫の危険

   インデクサが正常にロックされない場合、ツールを作動させないでください！ロックされていないツールを使用すると、ツール全体が回転し、深刻な物的損害や怪我を引き起こすことがあります。

   - ロックピンがナット面と確実に同一面上になり、表面から 0.3mm 未満の許容誤差レベルになるようにしてください。

取り付けが終了してから、上記リストのコンポーネントを取り付けます。